|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التاريخ  | Date | : |  | الرقم | No. |  | : |
| اسم الشركة/ المورد | Company Name | : |  | مسؤول التواصل | Contact Person |  | : |
| هاتف الشركة/ المورد | Telephone | : |  | الموقع الالكتروني | Website |  | : |
| العنوان | Address | : |  | البريد الالكتروني | e-Mail Address |  | : |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | اسم المادة  | المواصفات | الوحدة | الكمية | المنشأ / العلامة التجارية | السعر | تاريخ التسليم |
| الافرادي | الكلي | العملة |
| 1 | **كرافانة** | كل كرفان يتكون من غرفتين ، كل غرفة بطول 6 أمتار وعرض 2.50م و ارتفاع 2.5 م، وكل غرفة فيها باب و نافذة.* الجدارالجانبي والسقف يتألف من هيكل معدني وألواح ساندوش بانل بسماكة من 4 أو 5 سم
* الابواب مصنوعة من PVC بابعاد (90\*200) سم.
* النوافذ مصنوعة من مادة PVC تتألف من فردتين أحداهما ثابتة والاخرى متحركة ويتم استخدام دبل بلور.
* يتم تركيب قاطع كهرباء رئيسي للكرفانة مع تركيب مصباحين اضاءة ومأخذ كهربائي في كل غرفة ومصباح في الخارج.
* الاكساء الداخلي: يتم اكساء الكرفانة من الداخل بزوايا بلاستيك على شكل L وتغطية جميع الفوارق بين الالواح بمادة السليكون ويتم وضع طبقات الارضية من مادة بيتوبان وتغطيتها بأرضية من مادة PVC بسماكة 3مم.
 | قطعة | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | المجموع |  |  |  |

ملاحظات:

1. تعتبر الاسعار المقدمة اعلاه صالحة لمدة .................... يوم من تاريخ تقديم عرض السعر هذا.
2. اوافق والتزم بكل ما ورد ضمن اعلان طلب عروض الاسعار الخاص بعرض السعر هذا، واتحمل التبعات القانونية والمالية المترتبة على مخالفتي لما ورد ضمن اعلان طلب عروض الاسعار الخاص بهذا العرض.

|  |  |
| --- | --- |
| الاسم | : |
| المنصب الوظيفي | : |
| التاريخ | : |
| التوقيع والختم | : |